

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ**

**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА»**

|  |
| --- |
| 295453, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Киевская, 150  тел./факс: (3652) 560-007 e-mail: [priemnaya@niishk.site](mailto:priemnaya@niishk.site) http://niishk.ru  ОГРН 1159102130318 КПП 910201001 ИНН 9102200862 |

«04» сентября 2023 г. № \_\_\_

**Директору ООО «Русса»**

**Гулякину А.М.**

На Ваш запрос от 15 августа 2023 года сообщаем:

Параметр почвы – «крошение почвы, процент комков размером до 50 мм включительно» определяется после обработки почвообрабатывающим агрегатом поля. Параметр почвы – «крошение почвы, процент комков размером свыше 50 мм» определяется после обработки почвообрабатывающим агрегатом поля. Параметр – «гребнистость поверхности почвы» определяется после обработки почвообрабатывающим агрегатом поля, вне зависимости от того на какую глубину проводиться обработка почвы. Таким образом, до начала проведения обработки почвы, любым почвенным агрегатом, вышеуказанные параметры не известны, так как они являются следствием обработки почвы.

Влажность почвы составляет – 13,6% (то есть не более 20%).

В почвах, на которых ведет свою агрономическую деятельность ООО «Русса», темно-каштановых и черноземах южных, залегания твердых горных пород не имеется, следовательно, выхода на поверхность их не имеется.

Гранулометрический (механический) состав по всему профилю (глубина 0-100 см) однородный и характеризуется как легкоглинистый (т.е. уплотненный).

Плотность почвы колеблется в слое 0-30 см от 1,0 до 1,42 г/см3.

Ио директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» Зубоченко Д.В.

Исполнитель:

Турин Евгений Николаевич +79781381455